(module Potentiometer_SMD:Potentiometer_Bourns_3224W_Vertical (layer F.Cu) (tedit 62A2641D)
  (descr "Potentiometer, vertical, Bourns 3224W, https://www.bourns.com/docs/Product-Datasheets/3224.pdf")
  (tags "Potentiometer vertical Bourns 3224W")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -3.5) (layer F.SilkS))
  (fp_text value Potentiometer_Bourns_3224W_Vertical (at 0 3.5) (layer F.Fab))
  (pad 3 smd rect (at -1.25 -1.45) (size 1.3 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0 1.45) (size 2 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 1.25 -1.45) (size 1.3 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Potentiometer_SMD.3dshapes/Potentiometer_Bourns_3224W_Vertical.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
