(module "R71XF310050H0K" (layer F.Cu)
  (descr "R71XF310050H0K-2")
  (tags "Capacitor")
  (fp_text reference C** (at 5.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 5.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "R71XF310050H0K" (at 5.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 0.000 -0) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 10.000 -0) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (model R71XF310050H0K.stp
    (at (xyz -0.062992126922908 0.082677161599707 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
