(module "RBS070310" (layer F.Cu)
  (descr "RBS070310-1")
  (tags "Switch")
  (fp_text reference S** (at 1.270 1.27) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 1.270 1.27) (layer F.Fab))
  (fp_text value "RBS070310" (at 1.270 1.27) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.000 -0) (size 2.000 2.000) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0.000 2.54) (size 2.000 2.000) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 2.540 2.54) (size 2.000 2.000) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 2.540 -0) (size 2.000 2.000) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (model RBS070310.stp
    (at (xyz 0.049999999249075 -0.049999999249075 0.3358267611406))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 90 0 0))
  )
)
