(module "RCJ2221" (layer F.Cu)
  (descr "RCJ-2221-1")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 1.512 -4.65) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 1.512 -4.65) (layer F.Fab))
  (fp_text value "RCJ2221" (at 1.512 -4.65) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 0.000 -0) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -4.000 3.25) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 4.000 4.5) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH1 np_thru_hole circle (at -7.250 0.5) (size 3.45 3.45) (drill 3.45) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH2 np_thru_hole circle (at 7.250 0.5) (size 3.45 3.45) (drill 3.45) (layers *.Cu *.Mask))
)
