(module "RD3P175SNFRATL" (layer F.Cu)
  (descr "TO-252 (DPAK)_Master")
  (tags "Diode")
  (attr smd)
  (fp_text reference D** (at 0.000 0.25) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 0.25) (layer F.Fab))
  (fp_text value "RD3P175SNFRATL" (at 0.000 0.25) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -2.300 4.25 0) (size 1.600 3.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.000 -2.25 0) (size 6.000 6.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 2.300 4.25 0) (size 1.600 3.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model RB095BGE-30TL.stp
    (at (xyz 7.7003935566099 -1.0374015898216 -3.3161418644462))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
