(module RELAY_SRD-05VDC-SL-C (layer F.Cu) (tedit 6229FD07)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -6.62563 -8.83584 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value RELAY_SRD-05VDC-SL-C (at 2.90086 8.667695 0) (layer F.Fab))
  (pad A1 thru_hole rect (at -6.1 -6.0) (size 1.98 1.98) (drill 1.32) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad COM thru_hole circle (at -8.1 0.0) (size 1.935 1.935) (drill 1.29) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A2 thru_hole circle (at -6.1 6.0) (size 1.98 1.98) (drill 1.32) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad NO thru_hole circle (at 6.1 6.0) (size 1.98 1.98) (drill 1.32) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad NC thru_hole circle (at 6.1 -6.0) (size 1.98 1.98) (drill 1.32) (layers *.Cu *.Mask))
)