(module RELAY_SRD-12VDC-SL-C (layer F.Cu) (tedit 648ABA0D)
  (descr "SRD-05VDC-SR-C Relay (SongLe)")
  (fp_text reference REF** (at -6.575 -9.635 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value RELAY_SRD-12VDC-SL-C (at 2.95 9.635 0) (layer F.Fab))
  (pad NO thru_hole circle (at 6.1 6.0) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad COIL1 thru_hole circle (at -6.1 -6.0) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad COM thru_hole circle (at -8.1 0.12) (size 1.95 1.95) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad NC thru_hole circle (at 6.1 -6.0) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad COIL2 thru_hole circle (at -6.1 6.0) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
)