(module "RESC6864X134N" (layer F.Cu)
  (descr "CSS2725FT1L00")
  (tags "Resistor")
  (attr smd)
  (fp_text reference R** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "RESC6864X134N" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -2.45 0 0) (size 2.85 6.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 2.45 0 0) (size 2.85 6.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model CSS2725FT1L00.stp
    (at (xyz -0.13346457105922 0.12637795425775 0.00039370077860168))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
