(module easyeda2kicad:TO-220AB-3_L10.3-W4.5-P2.54-L-1 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.0) (layer F.SilkS))
	(fp_text value TO-220AB-3_L10.3-W4.5-P2.54-L-1 (at 0 4.0) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 2 thru_hole oval (at 0.00 0.00 0.00) (size 2.00 1.30) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 1.2999973999999999 0.7500112))
	(pad 3 thru_hole oval (at 2.54 0.00 0.00) (size 2.00 1.30) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 1.2999973999999999 0.7500112))
	(pad 1 thru_hole rect (at -2.54 0.00 0.00) (size 2.00 1.30) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 1.2999973999999999 0.7500112))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/RFP30N06LE-VB/RFP30N06LE-VB.3dshapes/TO-220AB-3_L10.3-W4.5-P2.54-L-1.wrl"
		(offset (xyz 0.000 0.600 5.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)