(module easyeda2kicad:FUSE-TH_L11.2-W3.0-P5.10-D1.0-S1.20 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.6) (layer F.SilkS))
	(fp_text value FUSE-TH_L11.2-W3.0-P5.10-D1.0-S1.20 (at 0 4.6) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole circle (at -2.55 -0.60 0.00) (size 2.10 2.10) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 2 thru_hole circle (at 2.55 0.60 0.00) (size 2.10 2.10) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/RGEF700/RGEF700.3dshapes/FUSE-TH_L11.0-W3.1-H18.0-P5.10-D0.8-S1.20.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)