(module "RHDR8W69P254_2X4_1016X503X877P" (layer F.Cu)
  (descr "5-534206-4")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "RHDR8W69P254_2X4_1016X503X877P" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.35 1.35) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 -2.54) (size 1.35 1.35) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 2.54 0) (size 1.35 1.35) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 2.54 -2.54) (size 1.35 1.35) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.35 1.35) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 5.08 -2.54) (size 1.35 1.35) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 7.62 0) (size 1.35 1.35) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 7.62 -2.54) (size 1.35 1.35) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 5-534206-4.stp
    (at (xyz 0.14999999774723 0.049999999249075 0.3401574938316))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
