(module "ROHM_TO-252" (layer F.Cu)
  (descr "Rohm TO-252")
  (tags "Schottky Diode")
  (attr smd)
  (fp_text reference D** (at -0.382 4.726) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at -0.382 4.726) (layer F.Fab))
  (fp_text value "ROHM_TO-252" (at -0.382 4.726) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -2.3 8 0) (size 1.6 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 2.3 8 0) (size 1.6 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0 1.5 90) (size 6 6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model RB095BM-90FHTL.stp
    (at (xyz 0 -0.12362205137418 0.070866139854972))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
