(module R_1020_2550Metric (layer F.Cu) (tedit 62C4AB7B)
  (descr "Resistor SMD 1020 (2550 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal, (Body size source: https://www.vishay.com/docs/20019/rcwe.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
  (tags resistor)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -3.55) (layer F.SilkS))
  (fp_text value R_1020_2550Metric (at 0 3.55) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd roundrect (at -1.125 0) (size 1.15 5.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.217391))
  (pad 2 smd roundrect (at 1.125 0) (size 1.15 5.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.217391))
  (model ${KISYS3DMOD}/Resistor_SMD.3dshapes/R_1020_2550Metric.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
