(module R_4020_10251Metric (layer F.Cu) (tedit 62C4AB28)
  (descr "Resistor SMD 4020 (10251 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal, (Body size source: http://datasheet.octopart.com/HVC0603T5004FET-Ohmite-datasheet-26699797.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
  (tags resistor)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -3.6) (layer F.SilkS))
  (fp_text value R_4020_10251Metric (at 0 3.6) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd roundrect (at -4.8125 0) (size 1.475 5.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.169492))
  (pad 2 smd roundrect (at 4.8125 0) (size 1.475 5.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.169492))
  (model ${KISYS3DMOD}/Resistor_SMD.3dshapes/R_4020_10251Metric.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
