(module OptoDevice:R_LDR_5.0x4.1mm_P3mm_Vertical (layer F.Cu) (tedit 636141D2)
  (descr "Resistor, LDR 5x4.1mm, see http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A500/A90xxxx%23PE.pdf")
  (tags "Resistor LDR5x4.1mm")
  (fp_text reference REF** (at 1.5 -2.9) (layer F.SilkS))
  (fp_text value R_LDR_5.0x4.1mm_P3mm_Vertical (at 1.3 3) (layer F.Fab))
  (fp_text user %R (at 1.5 -2.9) (layer F.Fab))
  (pad 2 thru_hole circle (at 3 0) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/OptoDevice.3dshapes/R_LDR_5.0x4.1mm_P3mm_Vertical.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
