(module Rubycon-50YXJ1M5X11-0 (layer F.Cu) (tedit 5EF1EB1D)
(fp_text reference REF** (at -5.0000000000 -0.2000000000 0.0000000000) (layer F.SilkS))
(pad 1 thru_hole rect (at -1.0000000000 0.0000000000 )(size 1.1500000000 1.1500000000)(drill 0.65)(layers *.Cu))
(pad 2 thru_hole circle (at 1.0000000000 0.0000000000 )(size 1.1500000000 1.1500000000)(drill 0.65)(layers *.Cu))
(model eec.models/Rubycon_-_50YXJ1M5X11.step
      (at (xyz 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000))
      (rotate (xyz 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000))
      (scale (xyz 1 1 1))
    )
)
