(module "SC2003J" (layer F.Cu)
  (descr "SC-20-03J-1")
  (tags "Filter")
  (fp_text reference FL** (at 9.000 -7.6) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 9.000 -7.6) (layer F.Fab))
  (fp_text value "SC2003J" (at 9.000 -7.6) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.000 -0) (size 3.000 3.000) (drill 2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 18.000 -0) (size 3.000 3.000) (drill 2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 18.000 -16) (size 3.000 3.000) (drill 2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 0.000 -16) (size 3.000 3.000) (drill 2) (layers *.Cu *.Mask))
  (model SC-20-03J.stp
    (at (xyz 0.35433070866142 0.29921259467057 0.66929133858268))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
