(module "SDR1307-220ML" (layer F.Cu)
  (descr "SDR1307-220ML")
  (tags "Inductor")
  (attr smd)
  (fp_text reference L** (at 0.824 -0.068) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.824 -0.068) (layer F.Fab))
  (fp_text value "SDR1307-220ML" (at 0.824 -0.068) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at 0 -4.625 90) (size 4.75 14) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0 4.625 90) (size 4.75 14) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model SDR1307-180ML.stp
    (at (xyz 0 0.012598424915254 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
