(module "SHDR12W55P200_2X6_1465X630X640P" (layer F.Cu)
  (descr "87831-1220")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "SHDR12W55P200_2X6_1465X630X640P" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 -2) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 2 0) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 2 -2) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 4 0) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 4 -2) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 6 0) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 6 -2) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 8 0) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 8 -2) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 10 0) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 10 -2) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 87831-1220.stp
    (at (xyz 0.19685039370079 0.039370078740157 0.12598425384582))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
