(module "SHDR6W80P0X250_1X6_1750X640X880P" (layer F.Cu)
  (descr "B06B-XASK-1(LF)(SN)")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "SHDR6W80P0X250_1X6_1750X640X880P" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -2.5 0) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -5 0) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -7.5 0) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -10 0) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at -12.5 0) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (model B06B-XASK-1_LF__SN_.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
