(module C_01005_0402Metric (layer F.Cu) (tedit 62CC6171)
  (descr "Capacitor SMD 01005 (0402 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal, (Body size source: http://www.vishay.com/docs/20056/crcw01005e3.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
  (tags capacitor)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -1) (layer F.SilkS))
  (fp_text value C_01005_0402Metric (at 0 1) (layer F.Fab))
  (pad "" smd roundrect (at -0.275 0) (size 0.27 0.27) (layers F.Paste) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "" smd roundrect (at 0.275 0) (size 0.27 0.27) (layers F.Paste) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 1 smd roundrect (at -0.25 0) (size 0.4 0.3) (layers F.Cu F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 2 smd roundrect (at 0.25 0) (size 0.4 0.3) (layers F.Cu F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (model ${KISYS3DMOD}/Capacitor_SMD.3dshapes/C_01005_0402Metric.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
