(module R_1218_3246Metric (layer F.Cu) (tedit 62C4ABAE)
  (descr "Resistor SMD 1218 (3246 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal, (Body size source: https://www.vishay.com/docs/20035/dcrcwe3.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
  (tags resistor)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -3.32) (layer F.SilkS))
  (fp_text value R_1218_3246Metric (at 0 3.32) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd roundrect (at -1.475 0) (size 1.05 4.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.238095))
  (pad 2 smd roundrect (at 1.475 0) (size 1.05 4.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.238095))
  (model ${KISYS3DMOD}/Resistor_SMD.3dshapes/R_1218_3246Metric.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
