(module L_Bourns_SRP2313AA (layer F.Cu) (tedit 62D6A2EF)
  (descr "Bourns SRR1260 series SMD inductor http://www.bourns.com/docs/product-datasheets/srp2313aa.pdf")
  (tags "Bourns SRR1260 SMD inductor")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -11.9) (layer F.SilkS))
  (fp_text value L_Bourns_SRP2313AA (at 0 12.1) (layer F.Fab))
  (pad 2 smd roundrect (at 9.125 0) (size 5.75 19.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.07000000000000001))
  (pad 1 smd roundrect (at -9.125 0) (size 5.75 19.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.07000000000000001))
  (model ${KISYS3DMOD}/Inductor_SMD.3dshapes/L_Bourns_SRP2313AA.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
