(module "SOD2512X115N" (layer F.Cu)
  (descr "SOD-323_2023")
  (tags "Diode")
  (attr smd)
  (fp_text reference D** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "SOD2512X115N" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -1.15 0 90) (size 0.5 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.15 0 90) (size 0.5 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model 1N4148WX-TP.stp
    (at (xyz -0.011023622094177 0.11023621859513 0.024409449006629))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
