(module SOIC127P600X175-16N (layer F.Cu) (tedit 64FB743C)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 1.75525 -8.03859 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SOIC127P600X175-16N (at 16.33424 7.2145 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -2.5908 -4.445) (size 1.7018 0.5334) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at -2.5908 -3.175) (size 1.7018 0.5334) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at -2.5908 -1.905) (size 1.7018 0.5334) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd rect (at -2.5908 -0.635) (size 1.7018 0.5334) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 smd rect (at -2.5908 0.635) (size 1.7018 0.5334) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 smd rect (at -2.5908 1.905) (size 1.7018 0.5334) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 smd rect (at -2.5908 3.175) (size 1.7018 0.5334) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 smd rect (at -2.5908 4.445) (size 1.7018 0.5334) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 smd rect (at 2.5908 4.445) (size 1.7018 0.5334) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 smd rect (at 2.5908 3.175) (size 1.7018 0.5334) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 11 smd rect (at 2.5908 1.905) (size 1.7018 0.5334) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 12 smd rect (at 2.5908 0.635) (size 1.7018 0.5334) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 13 smd rect (at 2.5908 -0.635) (size 1.7018 0.5334) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 14 smd rect (at 2.5908 -1.905) (size 1.7018 0.5334) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 15 smd rect (at 2.5908 -3.175) (size 1.7018 0.5334) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 16 smd rect (at 2.5908 -4.445) (size 1.7018 0.5334) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)