(module "SON100P300X300X80-7N-D" (layer F.Cu)
  (descr "DMB0006A")
  (tags "Undefined or Miscellaneous")
  (attr smd)
  (fp_text reference U** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "SON100P300X300X80-7N-D" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -1.45 -1 90) (size 0.45 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.45 0 90) (size 0.45 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.45 1 90) (size 0.45 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 1.45 1 90) (size 0.45 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.45 0 90) (size 0.45 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 1.45 -1 90) (size 0.45 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 0 0 0) (size 1.6 2.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model HDC2080DMBT.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
