(module Package_TO_SOT_SMD:SOT-23W (layer F.Cu) (tedit 636DA5AF)
  (descr "SOT-23W http://www.allegromicro.com/~/media/Files/Datasheets/A112x-Datasheet.ashx?la=en&hash=7BC461E058CC246E0BAB62433B2F1ECA104CA9D3")
  (tags SOT-23W)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -2.5) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SOT-23W (at 0 2.5) (layer F.Fab))
  (pad 3 smd rect (at 1.2 0) (size 1 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.2 0.95) (size 1 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.2 -0.95) (size 1 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Package_TO_SOT_SMD.3dshapes/SOT-23W.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
