(module SOT-323_SC-70 (layer F.Cu) (tedit 58CE4E7E)
  (descr "SOT-323, SC-70")
  (tags "SOT-323 SC-70")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -0.05 -1.95) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SOT-323_SC-70 (at -0.05 2.05) (layer F.Fab))
  (fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -1 -0.65 270) (size 0.45 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1 0.65 270) (size 0.45 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 1 0 270) (size 0.45 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/TO_SOT_Packages_SMD.3dshapes/SOT-323_SC-70.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
