(module Package_TO_SOT_SMD:SOT-353_SC-70-5 (layer F.Cu) (tedit 641069AD)
  (descr "SOT-353, SC-70-5")
  (tags "SOT-353 SC-70-5")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -2) (layer F.SilkS))
  (fp_text value " " (at 0 0 180) (layer F.Fab))
  (pad 5 smd rect (at 0.95 -0.65) (size 0.65 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.95 0.65) (size 0.65 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.95 0) (size 0.65 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -0.95 0.65) (size 0.65 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -0.95 -0.65) (size 0.65 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Package_TO_SOT_SMD.3dshapes/SOT-353_SC-70-5.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
