(module "SOT127P700X200-5N" (layer F.Cu)
  (descr "SOP-5")
  (tags "Undefined or Miscellaneous")
  (attr smd)
  (fp_text reference U** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "SOT127P700X200-5N" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -3.35 -1.27 90) (size 0.6 1.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -3.35 0 90) (size 0.6 1.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -3.35 1.27 90) (size 0.6 1.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 3.35 1.27 90) (size 0.6 1.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 3.35 -1.27 90) (size 0.6 1.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model VOM452T.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
