(module SOT230P700X180-4N (layer F.Cu) (tedit 636B59EC)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at 0.63544 -4.49892 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SOT230P700X180-4N (at 8.258825 4.497905 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -2.9 -2.3 270.0) (size 1.0 2.15) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 2 smd rect (at -2.9 0.0 270.0) (size 1.0 2.15) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 3 smd rect (at -2.9 2.3 270.0) (size 1.0 2.15) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 4 smd rect (at 2.9 0.0 270.0) (size 3.25 2.15) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
)