(module "SOT230P700X180-4N" (layer F.Cu)
  (descr "SOT-223_!")
  (tags "MOSFET (N-Channel)")
  (attr smd)
  (fp_text reference Q** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "SOT230P700X180-4N" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -3.05 -2.3 90) (size 0.95 1.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -3.05 0 90) (size 0.95 1.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -3.05 2.3 90) (size 0.95 1.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 3.05 0 0) (size 1.9 3.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model "C:\\Users\\Administrator\\Downloads\\KiCad Libraries\\SamacSys_Parts.3dshapes\\IRLL024ZTRPBF.stp"
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
