(module "SOT95P237X112-3N" (layer F.Cu)
  (descr "SOT95P237X112-3N")
  (tags "Integrated Circuit")
  (attr smd)
  (fp_text reference IC** (at -4.5212 -2.159) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at -4.5212 -2.159) (layer F.Fab))
  (fp_text value "SOT95P237X112-3N" (at -4.5212 -2.159) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -0.9398 1.0414 0) (size 0.5588 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.9398 1.0414 0) (size 0.5588 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0 -1.0414 0) (size 0.5588 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model MCP9701T-E_TT.stp
    (at (xyz 0 0 0.023228345424172))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 -90))
  )
)
