(module SOT95P237X112-3N (layer F.Cu) (tedit 64682BC6)
  (descr SOT23-3)
  (tags "Integrated Circuit")
  (attr smd)
  (fp_text reference IC** (at 0 -2.7) (layer F.SilkS))
  (fp_text value TL431AIL3T (at 0 3.025) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -1.05 -0.95 90) (size 0.6 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.05 0.95 90) (size 0.6 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 1.05 0 90) (size 0.6 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model TL431AIL3T.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
