(module "SOT96P237X111-3N" (layer F.Cu)
  (descr "SOT-23 (TO-236) CASE 318-08 ISSUE AR")
  (tags "TVS Diode (Bi-directional)")
  (attr smd)
  (fp_text reference D** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "SOT96P237X111-3N" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -1.05 -0.955 90) (size 0.6 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.05 0.955 90) (size 0.6 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 1.05 0 90) (size 0.6 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model SZNUP1301ML3T1G.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
