(module "SOT96P240X110-3N" (layer F.Cu)
  (descr "SOT-23_2024")
  (tags "MOSFET (N-Channel)")
  (attr smd)
  (fp_text reference Q** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "SOT96P240X110-3N" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -1.05 -0.96 90) (size 0.65 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.05 0.96 90) (size 0.65 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 1.05 0 90) (size 0.65 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model DMN2040U-13.stp
    (at (xyz -0.027559054648782 0 0.0039370079326817))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 -90))
  )
)
