(module SPARKFUN_SEN-13879 (layer F.Cu) (tedit 64AB7807)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -11.2657 -12.35574 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SPARKFUN_SEN-13879 (at -3.6171 12.56965 0) (layer F.Fab))
  (pad 5 thru_hole circle (at -13.97 5.08) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -13.97 2.54) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -13.97 0.0) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -13.97 -2.54) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -13.97 -5.08) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 13.97 -5.08) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 13.97 -2.54) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 13.97 0.0) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 13.97 2.54) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 13.97 5.08) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 6.35 2.54) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 6.35 5.08) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
)