(module "SRN6045_1" (layer F.Cu)
  (descr "SRN6045_1")
  (tags "Inductor")
  (attr smd)
  (fp_text reference L** (at -0.327 -0.037) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at -0.327 -0.037) (layer F.Fab))
  (fp_text value "SRN6045_1" (at -0.327 -0.037) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -2.15 0 0) (size 2.01 6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 2.15 0 0) (size 2.01 6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model SRN6045-4R7Y.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 -90))
  )
)
