(module SRR6028-3R9Y (layer F.Cu) (tedit 658C4F1F)
  (fp_text reference REF** (at 0 -5.05) (layer F.SilkS))
  (fp_text value IND_BOURNS_SRR6028 (at -0.05 5.2) (layer F.SilkS))
  (fp_text user "Copyright 2016 Accelerated Designs. All rights reserved." (at 0 0) (layer Cmts.User))
  (pad 1 smd rect (at -2.2987 0) (size 2.6924 7.2898) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 2.2987 0) (size 2.6924 7.2898) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
