(module easyeda2kicad:TO-252-3_L6.5-W5.8-P4.58-TL (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -6.26) (layer F.SilkS))
	(fp_text value TO-252-3_L6.5-W5.8-P4.58-TL (at 0 6.26) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 2 smd rect (at 3.46 0.00 0.00) (size 6.50 5.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd rect (at -3.46 -2.26 0.00) (size 3.00 1.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at -3.46 2.26 0.00) (size 3.00 1.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/STD5NM50T4/STD5NM50T4.3dshapes/TO-252-3L-3P_L6.6-W6.1-H2.3-LS9.5-P4.6.wrl"
		(offset (xyz 0.970 0.040 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 90))
	)
)