(module SWITCHCRAFT_112APCX (layer F.Cu) (tedit 634058BD)
  (fp_text reference REF** (at -4.445 -9.525) (layer F.SilkS))
  (pad None thru_hole circle (at 0 0) (size 6.35 6.35) (drill 6.35) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad T thru_hole circle (at -6.35 0.5588) (size 3.175 3.175) (drill 2.159) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad TS thru_hole circle (at -2.4384 6.35) (size 3.175 3.175) (drill 2.159) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad SLV thru_hole circle (at 4.66852 4.66852) (size 3.175 3.175) (drill 2.159) (layers *.Cu *.Mask))
)
