(module SWITCHCRAFT_35RAPC4BV4 (layer F.Cu) (tedit 64CD4516)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -1.3758 -5.2336 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SWITCHCRAFT_35RAPC4BV4 (at 9.424 5.259 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole circle (at -3.8 0.0) (size 2.7 2.7) (drill 2.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -1.35 -2.0) (size 2.7 2.7) (drill 2.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 2.35 0.0) (size 2.5 2.5) (drill 2.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 4.25 -2.0) (size 2.5 2.5) (drill 2.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 8.0 0.0) (size 3.0 3.0) (drill 2.0) (layers *.Cu *.Mask))
)