(module SW_1571563-8 (layer F.Cu) (tedit 625EC716)
  (fp_text reference REF** (at -0.025 -4.235) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SW_1571563-8 (at 0 4.235) (layer F.Fab))
  (pad 2 smd rect (at 4.55 -2.25) (size 2.1 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -4.55 -2.25) (size 2.1 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -4.55 2.25) (size 2.1 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 4.55 2.25) (size 2.1 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
