(module Button_Switch_SMD:SW_SPST_PTS810 (layer F.Cu) (tedit 6363C8A2)
  (descr "C&K Components, PTS 810 Series, Microminiature SMT Top Actuated, http://www.ckswitches.com/media/1476/pts810.pdf")
  (tags "SPST Button Switch")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -2.6) (layer F.SilkS))
  (pad 4 smd rect (at 2.25 1.075) (size 1 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -2.25 1.075) (size 1 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 2.25 -1.075) (size 1 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -2.25 -1.075) (size 1 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Button_Switch_SMD.3dshapes/SW_SPST_PTS810.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
