(module "TBL002B35003GR2OR" (layer F.Cu)
  (descr "TBL002B-350-03GR-2OR-1")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at -0.750 3.7) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at -0.750 3.7) (layer F.Fab))
  (fp_text value "TBL002B35003GR2OR" (at -0.750 3.7) (layer F.SilkS) hide)
  (pad A1 thru_hole rect (at 0.000 -0) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B1 thru_hole circle (at -3.500 5) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B2 thru_hole circle (at 3.500 5) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (model TBL002B-350-03GR-2OR.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
