(module TAG_TC2030-IDC-NL (layer F.Cu) (tedit 63D6DE68)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -1.908485 -4.453145) (layer F.SilkS))
  (fp_text value " " (at -0.27 0.06) (layer F.Fab))
  (pad None np_thru_hole circle (at -2.54 0) (size 0.991 0.991) (drill 0.991) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 2.54 -1.016) (size 0.991 0.991) (drill 0.991) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 2.54 1.016) (size 0.991 0.991) (drill 0.991) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 smd circle (at -1.27 0.635) (size 0.787 0.787) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 2 smd circle (at -1.27 -0.635) (size 0.787 0.787) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 3 smd circle (at 0 0.635) (size 0.787 0.787) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 4 smd circle (at 0 -0.635) (size 0.787 0.787) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 5 smd circle (at 1.27 0.635) (size 0.787 0.787) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 6 smd circle (at 1.27 -0.635) (size 0.787 0.787) (layers F.Cu F.Mask))
)
