(module TO-220-3_Horizontal_TabDown (layer F.Cu) (tedit 5AC8BA0D)
  (descr "TO-220-3, Horizontal, RM 2.54mm, see https://www.vishay.com/docs/66542/to-220-1.pdf")
  (tags "TO-220-3 Horizontal RM 2.54mm")
  (fp_text reference REF** (at 2.54 -20.58) (layer F.SilkS))
  (fp_text value TO-220-3_Horizontal_TabDown (at 2.54 2) (layer F.Fab))
  (pad "" np_thru_hole oval (at 2.54 -16.66) (size 3.5 3.5) (drill 3.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.905 2) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole oval (at 2.54 0) (size 1.905 2) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole oval (at 5.08 0) (size 1.905 2) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (fp_text user %R (at 2.54 -20.58) (layer F.Fab))
  (model ${KISYS3DMOD}/Package_TO_SOT_THT.3dshapes/TO-220-3_Horizontal_TabDown.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)