(module Package_TO_SOT_THT:TO-39-3 (layer F.Cu) (tedit 62677531)
  (descr TO-39-3)
  (tags TO-39-3)
  (fp_text reference REF** (at 2.54 -5.82) (layer F.SilkS))
  (fp_text value TO-39-3 (at 2.54 5.82) (layer F.Fab))
  (fp_text user %R (at 2.54 -5.82) (layer F.Fab))
  (pad 3 thru_hole oval (at 5.08 0) (size 1.2 1.2) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole oval (at 2.54 2.54) (size 1.2 1.2) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.6 1.2) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Package_TO_SOT_THT.3dshapes/TO-39-3.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
