(module "TO-92-3" (layer F.Cu)
  (descr "TO−92 3 CASE 135AR ISSUE O")
  (tags "Transistor BJT NPN")
  (fp_text reference Q** (at -0.319 -1.415) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at -0.319 -1.415) (layer F.Fab))
  (fp_text value "TO-92-3" (at -0.319 -1.415) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at -2.6 0) (size 1.5 1.5) (drill 0.96) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.5 1.5) (drill 0.96) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 2.6 0) (size 1.5 1.5) (drill 0.96) (layers *.Cu *.Mask))
  (model PN2222ATFR.stp
    (at (xyz 0.0019685039663409 0.0074803148667643 0.752362228754))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 90 0 0))
  )
)
