(module "TO254P470X1028X1955-3P" (layer F.Cu)
  (descr "NDE0003B")
  (tags "Integrated Circuit")
  (fp_text reference IC** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "TO254P470X1028X1955-3P" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.935 1.935) (drill 1.29) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0) (size 1.935 1.935) (drill 1.29) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.935 1.935) (drill 1.29) (layers *.Cu *.Mask))
  (model LM7812CT_NOPB.stp
    (at (xyz 0.099999998498151 0.11377953168914 0.67007875817967))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 -90 -180))
  )
)
